

**WX252 WX252.1**

**Исходные инструкции**







**1. ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН**

**2. ВЕРХНЯЯ СДВИЖНАЯ КРЫШКА**

**3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ ВПЕРЕД / ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ**

**4. ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ**

**5. ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА**

**6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ.**

**7. СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА**

**8. НАКОНЕЧНИК ОТВЕРТКИ**

**Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Тип: **WX252 WX252.1 (250~269- обозначение инструмента, модель беспроводных аккумуляторных отверток)**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение зарядного устройства | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение | 4 В  Макс.\* |
| Емкость аккумулятора | 1,5 Ач, литий-ионный |
| Скорость без нагрузки | 230/мин |
| Максимальный крутящий момент | 3 Н.м |
| Вес инструмента | 0,5 кг |
| Время зарядки | 5 часов |

\*Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает максимум 4 В. Номинальное напряжение составляет 3,6 В.

**ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Измеренное звуковое давление | LpA = 55 дБ(A) | |
| Измеренная мощность звука | LwA = 66 дБ(A) | |
| KpA и KwA | 3,0 дБ(A) | |
| Носите защиту органов слуха, когда уровень звукового давления превышает | | 80 дБ(А) |

**ИНФОРМАЦИЯ О ВИБРАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарные значения вибрации (трехкомпонентная векторная сумма), определенные согласно EN 60745: | |
| Типовая измеренная вибрация | Измеренная вибрация: ah = 1,113 м/с² |
| Погрешность K = 1,5 м/с² |

Заявленное общее значение вибрации может использоваться для сравнения инструментов между собой, а также для предварительной оценки воздействия.

** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Значение вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способов использования инструмента:

Вариантов его применения и обрезаемых или просверливаемых материалов.

Исправности инструмента и его правильного технического обслуживания.

Использования соответствующих аксессуаров и состояния всех режущих поверхностей и остроты их кромок.

Плотности захвата на рукоятках и использования каких-либо антивибрационных аксессуаров.

Использования инструмента в соответствии с его предназначением и этими инструкциями.

**Этот инструмент может вызвать тремор рук, если его использование не будет регулироваться должным образом.**

** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Для обеспечения максимальной точности при оценке уровня воздействия в реальных условиях использования должны также учитываться все аспекты рабочего цикла, такие как периоды времени, когда инструмент выключен, а также работает на холостом ходу и не выполняет фактическую работу. Это может значительно снизить уровень воздействия на оператора за весь рабочий период.

Помогает минимизировать риск возникновения тремора рук

ВСЕГДА используйте заточенные резцы, сверла и лезвия.

Обслуживайте этот инструмент в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (если применимо).

Если инструмент используется регулярно, следует приобрести антивибрационные аксессуары.

Избегайте использования инструментов при температуре 10°C или ниже.

Планируйте свой график работы, чтобы разбить использование инструментов с высокой вибрацией на несколько дней.

**АКСЕССУАРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зарядное устройство 5ч** | **1** |
| **Наконечники отвертки 25 мм**  **(PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, HEX4, HEX5, T10, T20)** | **10** |

Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары в том же магазине, где вам продали инструмент. Для получения дополнительной информации см. упаковку. Сотрудники магазина смогут помочь вам и дать совет.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТВЕРТКОЙ И УДАРНЫМ ГАЙКОВЕРТОМ**

**1. Держите электроинструмент за изолированные поверхности для захвата, когда выполняете операцию, в которой крепеж может коснуться скрытой проводки.** Крепеж, контактирующий с проводом под напряжением, может способствовать тому, что металлические детали электроинструмента окажутся под напряжением, и это может привести к поражению электрическим током.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИ ИНСТРУМЕНТА**

**a) Не допускается разбирать, вскрывать или измельчать элементы питания.**

**b) Не допускается накоротко замыкать клеммы подзарядки. Не допускается беспорядочно хранить электроинструмент в коробке или ящике, где клеммы подзарядки могут замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими предметами.** Если электроинструмент не используется, держите его подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом.

**c) Не допускается подвергать электроинструмент воздействию высоких температур или пламени. Избегайте хранения электроинструмента в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.**

**d) Не допускается подвергать электроинструмент механическим ударам**

**e) В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.**

**f) В случае проглатывания элемента питания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.**

**g) Электроинструмент необходимо содержать в чистоте и сухости.**

**h) В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.**

**i) Электроинструмент необходимо заряжать перед использованием. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.**

**j) Не допускается оставлять электроинструмент на зарядке, если он не используется.**

**k) После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить электроинструмент для достижения максимальной эффективности работы.**

**l) Аккумуляторная батарея работает наиболее эффективно при нормальной комнатной температуре (20°C ±5°C).**

**m) При утилизации аккумуляторных батарей держите их отдельно от других электромеханических систем.**

**n) Используйте только зарядные устройства, указанные WORX. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для данного оборудования.** Зарядное устройство, которое подходит для одной аккумуляторной батареи, может стать причиной пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.

**o) Храните электроинструмент в местах, недоступных для детей.**

**p) Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для будущего использования.**

**q) Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.**

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Не смотрите прямо в держатель инструмента. |
|  | Для сокращения риска травмы пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации инструмента |
|  | Предостережение |
|  | Носите защиту органов зрения |
|  | Носите защиту органов слуха |
|  | Носите пылезащитную маску |
|  | Запрещается сжигать |
|  | При неправильной утилизации аккумуляторы могут попасть в водный баланс, что может быть опасно для экосистемы. Не выбрасывайте использованные аккумуляторные батареи как несортированные бытовые отходы. |
|  | Носите защитные перчатки |
|  | Не используйте двусторонние наконечники |
|  | Не выбрасывайте аккумуляторы. Возвратите использованные аккумуляторы на местный пункт сбора или утилизации. |
|  | Отходы электрооборудования запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь к местным органам управления или продавцу за рекомендациями по утилизации. |
| **INR18/65** | Цилиндрические литий-ионные аккумуляторные элементы с максимальным диаметром 18 мм и максимальной высотой 65 мм |

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.

**ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Электроинструмент предназначен для ввинчивания и ослабления винтов, а также для сверления в дереве, металле и пластике.

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕЙСТВИЕ** | **РИСУНОК** |
| **ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ** |  |
| Зарядка аккумуляторной батареи  **ПРИМЕЧАНИЕ:**  1. Чтобы максимизировать производительность батареи перед первым использованием, аккумуляторная батарея должна заряжаться в течение 5 часов, чтобы полностью использовать емкость батареи.  2. Когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, индикатор загорается зеленым. | См. Рис. A |
| **СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА** |  |
| Выбор подходящего наконечника | См. Рис. B |
| Вставка и извлечение наконечников | См. Рис. C |
| **Переключатель вращения вперед / обратного вращения / блокировки**  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается менять направление вращения, когда зажимной патрон вращается. Подождите, пока он остановится! | См. Рис. D1, D2, D3 |
| Регулировка расширенного положения вала | См. Рис. E, F |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |  |
| **Работа с переключателем Вкл./Выкл.**  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не работайте в течение длительного времени на низкой скорости, потому что внутри инструмента будет вырабатываться избыточное количество тепла. | См. Рис. G |
| **Индикатор светодиодной подсветки** | См. Рис. G |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. В электроинструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Очищайте от пыли все рабочие органы управления. Если через вентиляционные отверстия вы видите искры, это нормально, и не повредит ваш электроинструмент.

**ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

 Отходы электрооборудования запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь к местным органам управления или продавцу за рекомендациями по утилизации.

**ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проблема** | **Возможная причина** | **Решение** |
| Аккумуляторная батарея не заряжается | 1. Зарядное устройство не подключено к рабочей розетке.  2. Температура окружающего воздуха слишком высокая или слишком низкая. | 1. Подключите зарядное устройство к рабочей розетке. Проверьте ток, подключив лампу.  2. Переместите зарядное устройство в соответствующее место, температура в котором подходит для зарядного устройства. |
| Переключатель не нажимается | Переключатель вращения вперед / обратного вращения находится в среднем положении | Убедитесь, что переключатель передвинут в положение вперед или назад в соответствии с потребностями выполняемой работы. |
| Отвертка XTD останавливается во время завинчивания винта | Аккумуляторная батарея отвертки XTD разряжена | Перед использованием убедитесь, что аккумуляторная батарея отвертки XTD полностью заряжена. |

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Компания,

POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Заявляет, что изделие

Описание: **Аккумуляторная отвертка**

Тип: **WX252 WX252.1 (250~269- обозначение инструмента, модель аккумуляторных отверток)**

Назначение: **Затягивание и ослабление винтов, гаек**

Соответствует положениям Директив:

**2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU**

и стандартам:

**EN 55014-1 EN 55014-2 EN 60745-1 EN 60745-2-2**

Лицо, уполномоченное составить технический файл:

**Имя: Russell Nicholson**

**Адрес: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK**



Suzhou 2016/04/05

Allen Ding

Заместитель главного инженера, Тестирование и сертификация

**ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР**

Обращаться осторожно.

Не загружайте и не перевозите упаковку, если она повреждена.

Может существовать опасность возникновения пожара.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: +86-512-65152811



**www.worx.com**

Copyright © 2016, Positec. Все права сохраняются.

AR01159401